净水机配置要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 配置要求 |
| 1 | 净水机 | 20人左右供水量  五级过滤  双出水  电压：CD/24V  材质符合国家环保要求 |